{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nil CIG non risulta perfezionato per cui non è possibile generare il PASSOE.\r\nDistinti saluti","Da controlli eseguiti il CIG risulta perfezionato. Qualora non risulti possibile generare il PASSOE è possibile allegare dichiarazione e schermata di errore nella gerazione dello stesso."]
[2,"Buonasera,\r\nnel disciplinare di gara è previsto per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica \"...nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza\"... \r\nE' possibile avere queste indicazioni?.\r\naltrimenti come facciamo a dare una proposta migliorativa?.\r\nIn attesa si porgo cordiali saluti.","Si riporta estratto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza:\r\n\"l' esecuzione degli interventi di cui alla documentazione descrittiva  ervenuta in allegato all’istanza a riscontro, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:\r\n1. considerato che il pavimento per gli ambienti interni è stato indicato “con mattonelle di cotto formato 35x35” nella Relazione Tecnica, e invece in All. A-13 Computo Metrico Estimativo e All. A-14 – Elenco prezzi con “pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica,[..] quadrato: 20 x 20 cm.” , ritenendo in ogni modo opportuno prendere in considerazione anche l’eventuale utilizzo, in alternativa al “cotto” rustico, del cotto di tipo “spagnolo” – per le particolari tinte che vanno dal rosa al giallo ocra –, in formato rettangolare con posa in opera a spina di pesce, la scelta della pavimentazione interna (formato, tipologia di materiale, tipologia di\r\nposa in opera) dovrà essere valutata in corso d’opera congiuntamente a questa Soprintendenza;\r\n2. Gli intonaci interni dovranno essere in malta di calce idraulica, con inerti di adeguata granulometria; le tonalità cromatiche delle tinteggiature, da realizzare con idropitture, siano concordate con questa Soprintendenza al\r\ntermine di saggi stratigrafici sugli intonaci attualmente presenti, tramite i quali valutare l’esistenza di eventuali colorazioni pregresse.\r\n3. Gli infissi previsti in progetto come da sostituire – sia quelli interni che quelli esterni – dovranno avere il medesimo disegno di quelli attualmente esistenti ed essere composti dai medesimi elementi; solo per quanto riguarda le finestre sul fronte laterale Nord-Est (nn. 6, 7, 8 e 9 – rif. All. A04 Planimetria stato di progetto e All. A07 Abaco Infissi) non siano installati gli oscuranti esterni “a persiana”, ma oscuranti interni “scuretti”, al fine di uniformare la percezione del prospetto in relazione anche agli infissi presenti sullo stesso fronte al piano superiore. Si segnala a tal riguardo l’errore di individuazione del piano di intervento sul fronte laterale nord-est presente nell’allegato A-06 (“Rilievo fotografico”), trattandosi del primo livello e non del secondo.\r\n4. Gli stucchi storici laddove presenti (cornici della sala ottagonale) dovranno essere oggetto di un intervento di restauro conservativo – da concordare in corso d’opera con questa Soprintendenza – condotto da un restauratore individuato tra quelli inclusi in uno degli elenchi dei nominativi abilitati all’esercizio della professione di cui al Decreto DG-ERIC n. 140 del 21.04.2021 (ex art. 182 del D.Lgs. 42/2004) e di cui al Decreto DG-ER n. 192 del 28.12.2018 (ex art. 29 del D.Lgs. 42/2004) e in ogni caso competenti per il settore n. 1 dell’Allegato B del D.Lgs. 42/2004, denominato Materiali lapidei, musivi e derivati.\""]